

**INSTRUKS FOR**

**FLUGTVEJS- OG**

**PANIKBELYSNINGSANLÆG**

1. **Før enhver benyttelse af lokalet skal det kontrolleres, at samtlige lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden.**
2. **Defekte lyskilder skal udskiftes. Batterier vedligeholdes i henhold til vejledning fra leverandøren.**
3. **Afprøvning af anlæggets automatiske omkobling til batteridrift skal foretages mindst 1 gang om måneden.**
4. **Afprøvning af anlægget til fuld brændetid (min. 30 minutter) skal foretages mindst 1 gang om året. Der skal føres logbog over prøverne.**
5. **Afprøvning af omkoblingen sker ved betjening af afbryder mærket:**