|  |  |
| --- | --- |
| **EGENKONTROL AF** **AUTOMATISK BRANDDØRSLUKNINGSANLÆG (ABDL)** |  |
| **TJEKLISTE/BILAG NR. [XX]** | **ÅR:** |  |
| ***Frekvens*** | ***JAN*** | ***APR*** | ***JUL*** | ***OKT*** |
| *Dato:* |  |  |  |  |
| ***OK:*** |[ ] [ ] [ ] [ ]
| ***IKKE OK:*** |[ ] [ ] [ ] [ ]
| *Kvittering:* |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KVARTALS KONTROL** |  |  |
| 1 | Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandmæssige døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen. |  |  |

|  |
| --- |
| **BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN** |
|  |

|  |
| --- |
| **HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER** |
| * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)
* DBI Retningslinje 231 ”Automatiske branddør-slukningsanlæg”, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
* Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)
 |